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	Liefern und fachgerechtes Einbauen einer hochbelastbaren Trittschalldämmung als Systemlösung.

Systemkomponente: Flächenware
Bestehend aus einer hochbelastbaren Trittschallbahn aus Spezial-Vlies ohne aufkaschierte Trennlage.

Technische Daten:


• Produkt: BTF FLÜSTERMATTE 8 MM OHNE TRENNLAGE 
• Material: Spezial-Polyestervlies 
• Nennlänge: 28,00 m (± 3 %) 
• Nennbreite: 1,25 m (± 3 %) 
• Nenndicke: ≥ 8 mm 
• Flächengewicht: 0,45 kg/m² bis 0,55 kg/m² 
• Trittschallminderung ΔLw: ≥ 28 dB 
• Dynamische Steifigkeit: ≤ 8 MN/m³ 
• Verkehrslast: bis 4 kN/m² 
• Zusammendrückbarkeit: ≤ 3,0 mm 

Eignung & Zertifizierung:
• Europäische Technische Bewertung (ETA) 
• QNG-ready (Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude)
• Geeignet für Fußbodenheizung (Wärmeleitfähigkeit ca. 0,035 W/(mK))

Ausführung:

Die Bahnen sind auf dem besenreinen, tragfähigen Untergrund (Massivdecke, OSB-Platten oder Trockenschüttung) lose zu verlegen. Die Stöße sind dicht zu stoßen und mit geeignetem Klebeband gegen Verschieben zu sichern, um Schallbrücken zu vermeiden .
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	Hersteller:

btf Innovationen für den Bau GmbH
Fahrenheitstraße 3, 86899 Landsberg am Lech

Web: www.btf-innovationen.de

oder gleichwertiger Art.
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Systemkomponente: Randdämmstreifen

Liefern und Anbringen eines zum System passenden Randdämmstreifens zur schallbrückenfreien Entkopplung des Estrichs von aufgehenden Bauteilen.

Produkt: btf Flüsterrandstreifen

Ausführung:

Der Randstreifen ist vor der Verlegung der Dämmung an allen aufgehenden Bauteilen (Wände, Stützen, Rohrdurchführungen) lückenlos anzubringen. Er muss vom tragenden Untergrund bis über die Oberkante des fertigen Bodenbelags reichen.

• Eckausbildung: In Ecken ist der Streifen sauber auszuformen (nicht stumpf stoßen), um Mörtelbrücken zu verhindern 

• Fixierung: Sicherung gegen Aufschwimmen beim Estricheinbau.

• Funktion: Sicherstellung der akustischen Entkopplung gemäß DIN 4109.

Hersteller:

btf Innovationen für den Bau GmbH
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