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	Pos.
	Menge
	Beschreibung
	Einzelpreis
	Gesamt

	
1

	
                    m²

	
BTF PROCELL F+M MAUERWERKSSPERRBAHN nach den Herstellerangaben.
Die BTF PROCELL F+M ist eine dreischichtige Schaumbahn mit einer Gewebeeinlage.

Rollenlänge: 50,00 lfm
Rollenbreite: 0,115 m – 0,750 m
Gewicht: ≥ 250 g/m²


	
                     €

	
                       €

	2
	                    m²

	Abdichtung von waagerechten Wänden
Zulage zur Pos. 1

Die BTF PROCELL F+M ist geeignet zur waagerechten Abdichtung in oder unter Wänden gegen aufsteigende Feuchtigkeit gemäß DIN 18533-1: W4-E (DIN EN 14909, siehe allgemeine Bauartgenehmigung).

Rollenlänge: 50,00 lfm
Rollenbreite: 0,115 m – 0,750 m
Gewicht: ≥ 250 g/m²


	                     €
	                       €

	3
	                    m²

	Anschluss an bodentiefe Fenster, sowie andere Bauteile
Zulage zur Pos. 1

Die BTF PROCELL F+M an bodentiefen Fenstern, sowie anderen Bauteilen mit dem selbstklebenden BTF SYSTEMANSCHLUSSSTREIFEN ALU NEW nach Herstellervorgaben liefern und anschließen.

Rollenlänge: 50,00 lfm
Rollenbreite: 0,10 m
Gewicht: ca. 50 g/lfm


	                     €

	                       €

	4
	                    m²

	Verklebung von Querstößen
Zulage zu Pos. 1

Die BTF PROCELL F+M an Querstößen mit dem selbstklebenden BTF SYSTEMANSCHLUSSSTREIFEN ALU NEW nach Herstellervorgaben liefern und verkleben.

Rollenlänge: 50,00 lfm
Rollenbreite: 0,10 m
Gewicht: ca. 50 g/lfm


	                     €

	                       €
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